**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

**Предмет закупівлі:** код за ДК 021:2015 – 43310000-9 Машини для цивільного будівництва Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі

**Мета використання товару**: для задоволення потреб Замовника.

**Ідентифікатор закупівлі**  **UA-2024-04-22-003648-a**

**Найменування замовника**: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopту тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

**Юридична адреса замовника**: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

**Код за ЄДРПОУ:** 34329096.

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** код за ДК 021:2015 – 43310000-9 Машини для цивільного будівництва Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі

**Кількість товарів**: 1 одиниця

**Місце поставки товарів**: 64200, Хapкiвcькa oбл., Iзюмcький paйoн, м. Бaлaклiя, вул. Підлужна 17-А.

**Строк поставки товарів**: До 31 серпня 2024 року.

**Вид процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: 3990 000,00 грн. з ПДВ.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**: Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro»:

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-27-008354-a>

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-08-007416-a>

**Джерело фінансування**: місцевий бюджет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Товар, що поставляється Постачальником, повинен відповідати державним стандартам, діючим на території України, або технічним умовам виробника та постачатись комплектно. Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що поставляється, сертифікатом відповідності, який підтверджує якість Товару

Учасником у складі пропозиції **обов’язково** надає порівняльну таблицюза наведеною нижче формою, зазначивши точну назву товару, який пропонується учасником, та його технічні параметри у кожній строчці основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

В ціну обов’язково повинно бути включено доставку на територію Замовника та виїзд сервісної бригади Постачальника для введення в експлуатацію обладнання та навчання робітників Замовника.

#### **Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі призначене для використання по утриманню, ремонту доріг з твердим покриттям.**

Установка ямкового ремонту УЯР призначена для механізації ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товару, що є предметом закупівлі | **Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі** |
| Код ДК 021:2015 | **ДК 021:2015 – 43310000-9 Машини для цивільного будівництва** |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Харківська область, Ізюмський район, м.Балаклія, вул. Підлужна,17А |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | До 31.08.2024 року |
| Обсяг поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 1 одиниця. |

**Детальний опис предмета закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вимоги Замовника  щодо технічних характеристик  Товару | Технічні, якісні та кількісні показники | Фактичні технічні характеристики Товару, запропонованого учасником ( заповнюються Учасником), в тому числі додатково зазначається найменування виробника та моделі запропонованого товару згідно технічної документації виробника |
| Тип бази | Причіп |  |
| Повна маса, кг не менше | 16 000 |  |
| Власна маса, причепа кг не менше | 4 000 |  |
| Вантажопідйомність, кг не менше | 12 000 |  |
| Висота платформи, мм не менше | 1 300 |  |
| Вісі, шт. | 2 |  |
| Шини | 445/45 R19,5 |  |
| Габарити платформи, ДхШ, мм не менше | 4430 х 2270 |  |
| **Установка ямкового ремонту (обладнання)** |  |  |
| Продуктивність не менше | 175 м² в зміну |  |
| Місткість паливного баку повинна бути не менше | 80 л |  |
| Місткість бункера для щебня повинна бути не більше | 5,2 м³ |  |
| Кількість відсіків бункера не менше | 2 шт для щебеня різної фракції |  |
| Об’єм бака для бітумної емульсії не менше | 1000 л |  |
| Місткість бака для води не менше | 600 л |  |
| Об’єм бака для масла не менше | 85 л |  |
| Двигун | Дизельний |  |
| Потужність двигуна не менше кВт | 59 |  |
| Привід виконавчих органів | пневмогідравлічний |  |
| Тиск у гідросистемі не менше | 16 Мпа |  |
| Тиск у пневмосистемі не менше | 1,2 Мпа |  |
| Подача щебенів повинна здійснюватись повітряним потоком |  |  |
| Компресор моделі | Jurop DL-95 (або еквівалент) |  |
| Продуктивність не менше | 500 м3/год |  |
| Подача емульсії повинна здійснюватись шестерним насосом |  |  |
| Керування робочими органами повинно здійснюватись дистанційно, з пульта керування |  |  |
| Електросистема генератор не менше | 12 V |  |
| Частота обертання шнека для подачі шебеня не менше | 10-50 об./хв. |  |
| Установка ямкового ремонту УЯР-01 повинна мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами причепа в транспортному і робочому положеннях. |  |  |
| Стріла для управління процесами роботи повинна бути низько розташована (від рівня поверхні не більше 1,3 м) |  |  |
| Стріла повинна мати автоматичний режим підйому й опускання для полегшення управління процесами роботи |  |  |
| Управління автоматичною подачею емульсії повинно відбуватись з пульту оператора розташованого на стрілі |  |  |
| Установка ямкового ремонту УЯР-01 повинна мати систему продуву та промивання трубопроводів від залишків емульсії |  |  |

**Інші документи, що надаються учасником у складі тендерної пропозиції**

1. Для учасників, що є дистриб’юторами або дилерами в частині реалізації запропонованого товару - копію укладеного учасником дистриб’юторського договору або дилерського договору, що підтверджує повноваження учасника на продаж товарів від виробника, при цьому такий договір повинен бути діючим станом на дату розкриття тендерних пропозицій; для учасника, що є безпосереднім виробником товару – копію свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) та щодо такого учасника.

2. Копію документу, виданого органом Міністерства внутрішніх справ України, щодо обліку (включення до реєстру) учасника, як суб`єкта, що здійснює торгівлю транспортними засобами та їx складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до ст. 30 Закону України «Про дорожній рух».

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

**Строк поставки:**  до 31.08.2024р.

**Порядок оплати**: Розрахунок за поставлений Товар здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу акта про прийняття- передання Товару.