**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

# **Предмет закупівлі****:** 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи Поточний ремонт бетонних основ в сквері Захисників України на пл. Якова Чернігівця для встановлення пам"ятних знаків загиблим землякам в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області

**Мета використання товару**: для потреб Замовника

**Ідентифікатор закупівлі**: UA-2024-09-19-014215-a

**Найменування замовника**: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopтa тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

**Юридична адреса замовника**: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

**Код за ЄДРПОУ:** 34329096.

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності** 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи Поточний ремонт бетонних основ в сквері Захисників України на пл. Якова Чернігівця для встановлення пам"ятних знаків загиблим землякам в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області

**Кількість послуг**: 1 послуга

**Місце надання послуг**: 64200, Хapкiвcькa oбл., Iзюмcький paйoн, м. Балаклія, сквер Захисників України, пл. Якова Чернігівця .

**Строк надання послуг**: До 31 грудня 2024 року.

**Вид процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: 370000,00 грн. з ПДВ.

**Джерело фінансування**: місцевий бюджет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.**

**IНФOPМAЦIЯ ПPO НEOБХIДНI ТEХНIЧНI, ЯКICНI ТA КIЛЬКICНI**

**ХAPAКТEPИCТИКИ ПPEДМEТA ЗAКУПIВЛI**

IНФOPМAЦIЯ ПPO НEOБХIДНI ТEХНIЧНI, ЯКICНI ТA КIЛЬКICНI

ХAPAКТEPИCТИКИ ПPEДМEТA ЗAКУПIВЛI

Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації.

Вимоги щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

Поточний ремонт бетонних основ в сквері Захисників України на пл. Якова Чернігівця для встановлення пам"ятних знаків загиблим землякам в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області

код за - ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Замовник визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі послуг – замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Відомість обсягів послуг (дефектній акт)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 конструкції | 1,5 |   |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень зукосами, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 9,8 |   |
| 3 | Улаштування бетонних підпірних стін | м3 | 15,6 |   |
| 4 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 бетону | 15,8 |   |
| 5 | Бензогенератор Fіrmаn, потужністю 5 кВт | маш-г | 24 |   |
| 6 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 55,5 |   |
| 7 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 підстильного шару | 24,8 |   |
| 8 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | м2 ізоляції | 55,5 |   |
| 9 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 підстильного шару | 12,4 |   |
| 10 | Переміщення матеріальних ресурсів на відстань до 200 м вручну | т | 31,6 |   |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (перелік машин та механізмів, матеріальних ресурсів, які Учасник може враховувати в Договірній ціні)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|
|   |   |   |   |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 399,86 |
| 2 | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 2,80 |
| 3 | Витрати труда робiтникiв-монтажникiв | люд.год. | 412,06 |
| 4 | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками | розряд | 4,00 |
| 5 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 80,99 |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,00 |
| 7 | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 90,25 |
| 8 | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 983,16 |
| 9 | Середнiй розряд робiт | розряд | 3,50 |
|  | II. Будівельні машини та механiзми |  |  |
| 1 | Бензогенератор Firman, потужністю 5 кВт | маш-г | 32,68 |
|
| 2 | Бетонозмiшувачi примусової дiї пересувнi, мiсткiсть 250 л | маш-г | 4,65152 |
|
| 3 | Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3CX, місткість ковша 0,3/1 м3 | маш-г | 25,42 |
|
|   | III. Механiзований інструмент |  |  |
| 1 | Молотки вiдбiйнi електричні | маш-г | 7,86 |
|
| 2 | Трамбiвки електричні | маш-г | 23,684 |
|
|
|  | IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |  |  |
| 1 | Cкоби 38 | шт | 1 000,0 |
|
| 2 | Арматура диам.10мм | т | 0,088 |
|
| 3 | Арматура диам.14мм | т | 0,174 |
|
| 4 | Арматура диам.8мм | т | 0,054 |
|
| 5 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0078 |
|
| 6 | Бруски обрізні з хвойних порід 50х50мм | м3 | 1,25 |
|
| 7 | Будівельне сміття | т | 3,6 |
|
| 8 | Геотекстиль | м2 | 61,0 |
|
| 9 | Дошки обрізні з хвойних порід 25мм | м3 | 1,68 |
|
| 10 | Дюбель 6/60 | 100шт | 1,0 |
|
| 11 | Пісок природний, рядовий | м3 | 36,15 |
|
| 12 | Плівка п/е | м2 | 30,0 |
|
| 13 | Саморіз 3,5х35мм | шт | 500,0 |
|
| 14 | Саморіз 3,5х55мм | шт | 1 500,0 |
|
| 15 | Саморіз 3,5х76мм | шт | 500,0 |
|
| 16 | Труби сталевi 50 мм | м | 11,0 |
|
| 17 | Цвяхи будівельні | т | 0,004992 |
|
| 18 | Цемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 4,5188 |
|
| 19 | Щебінь | м3 | 15,748 |
|
| 20 | Щебінь | м3 | 12,64 |
|
|   | Підсумкові показники |  |  |
|   | Кошторисна трудомісткість (I) | люд.год. | 983,16 |

\* Посилання в технічних специфікаціях, відомостях послуг або робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість заміни їх Учасником на еквіваленти, без зміни одиниці виміру.

Учасник повинен визначити ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, на підставі вимог, визначених у технічному завданні цієї тендерної документації з урахуванням проекту договору та усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання послуг вартість матеріальних ресурсів повинно прийматися учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Учасник у складі пропозиції повинен надати підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни з урахуванням Настанови:

розрахунок договірної ціни пропозиції;

локальний кошторис;

відомість ресурсів;

розрахунок загальновиробничих витрат;

об’єктний кошторис; тощо

Розрахунки договірної ціни на надання послуг за предметом закупівлі повинні бути розроблені у відповідності до розрахунків договірних цін, розроблених з урахуванням Настанови.

У разі невідповідності інформації, зазначеної у вище вказаних документах нормам Настанови з визначення вартості будівництва та технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до тендерної документації, пропозиція буде відхилена Замовником згідно п.п.2 п.44 Особливостей.

Документи мають бути подані Учасником в складі пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу в форматі «рdf», в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.

При визначенні вартості послуг учасник повинен застосовувати рівень середньомісячної заробітної плати, яка встановлена у відповідності до діючого законодавства України у Харківський області.

В ході надання послуг учасник повинен використовувати техніку (транспортні засоби тощо) та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами. Учасник зобов’язується після надання послуг забезпечити прибирання та вивіз сміття з території надання послуг протягом 1 (одного) дня.

Учасник, залежно від обсягу послуг, самостійно визначає кількість техніки та обладнання (механізмів та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) та кількість працівників, які будуть задіяні до надання послуг.

Заправка, зберігання, технічне обслуговування, ремонт техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), які будуть залучатися для надання послуг, повинно забезпечуватися виконавцем.

У разі виявлення Замовником неякісного надання послуг Учасником, про що представниками Замовника складається акт-претензія, Учасник зобов’язаний усунути недоліки за власний рахунок, які додатково Замовником не оплачуються, про що учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист. Оплата за надані послуги проводиться лише після усунення підрядником зауважень, що були викладені у акті-претензії.

Замовник, з метою дотримання архітектурно-планувального рішення за функціональним призначенням у розміщенні бетонних основ в сквері Захисників України на пл. Якова Чернігівця, без порушення естетичного вигляду загальної композиції, Учаснику пропонується відвідати об’єкт для визначення розмірів в термін: за два дні до кінцевого строку подання пропозицій. Для підтвердження можливості виконання поточного ремонту бетонних основ, які за технічними та якісними характеристиками не відрізнятимуться від встановлених у сквері: Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати лист-зобов’язання, яким він гарантує виконання архітектурно-планувального рішення за функціональним призначенням з додержанням технічних та якісних характеристик погоджений Замовником. Відсутність листа-зобов’язання в складі тендерної пропозиції Учасника, розглядається Замовником як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n588) цих особливостей.

Учасник самостійно за свій рахунок повинен забезпечувати та нести відповідальність за виконання правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки та інше.

Учасник повинен нести відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

Ціна пропозиції виводиться за весь обсяг запропонованих послуг відповідно до Технічного завдання.

Послуги повинні надаватися з дотриманням норм чинного законодавства. Якість послуг повинна відповідати вимогам ДБН, ДСТУ, кошторисним нормам України у будівництві та інших нормативно-правових актів даній сфері, вимогам, викладеним у тендерній документації та передбачати заходи по захисту довкілля. Учасник повинен використовувати технології, що забезпечують охорону навколишнього середовища, дотримуватися законодавчих і адміністративних положень.

Примітки : Відповідно до пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Тобто, якщо учасником процедури закупівлі не надано чи надано документи, передбачені додатком 3 цієї тендерної документації не в повному обсязі та/або які містять помилки, замовник відхиляє таку тендерну пропозицію.

Всі вимоги, які перераховані у додатку 3 та п.6 розділу Ш тендерної документації слід вважати, як умови технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразам «або еквівалент».

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n588) Особливостей

 Учacник пoвинeн гapaнтувaти, щo тepмiн нaдaння пocлуг – з мoмeнту уклaдaння дoгoвopу дo 31.12.2024 poку.