**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015: 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів

**Мета використання товару**: для задоволення потреб Замовника.

**Ідентифікатор закупівлі**   UA-2025-03-14-011131-a

**Найменування замовника**: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopтa тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

**Юридична адреса замовника**: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

**Код за ЄДРПОУ:** 34329096.

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів

**Кількість товарів**: 351 штук

**Місце поставки товарів**: 64200, Хapкiвcькa oбл., Iзюмcький paйoн, м. Бaлaклiя, вул. Підлужна 17-А.

**Строк поставки товарів**: До 30 червня 2025 року.

**Вид процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: 1800 000,00 грн. з ПДВ.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**: Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro»:

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-01-17-011617-a>

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-05-009244-a>

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-05-009244-a

**Джерело фінансування**: місцевий бюджет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

***(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)***

***ДК 021:2015 - 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (*контейнери для ТПВ-120л., контейнер для ТПВ-1100л., євроконтейнер 1100 літрів для збору ТПВ*)***

**Таблиця 1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Вимоги Замовника** | 1. **Підтвердження вимог учасником\*** |
| **Контейнери для ТПВ-120л.** – **150 шт.** | |
| Контейнери спеціально призначені для збору твердих побутових відходів мають відповідати EN 840-1 |  |
| Ємність 0,12 м3 (120 л) |  |
| Колір – зелений |  |
| Матеріал - первинний HDPE (поліетилен високої щільності) |  |
| Колеса: 2 шт. |  |
| Товар повинен бути новий |  |
| Гарантія на контейнери, в процесі їх експлуатації, має становити не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |

*\*Вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника без виразів «не менше»/ «не більше», «має бути», «повинен» тощо). У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші, ніж у замовленому товарі.*

*У разі, якщо Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником та пропонує гірший товар в розумінні цієї тендерної документації, тендерна пропозиція може бути відхилена.*

*Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні мати не гірші технічні характеристики, ніж ті, що вказані Замовником.*

*Не гірше вважаються будь-які технічні характеристики товару, які не зазначені Замовником у цьому Додатку як «гірший товар», тобто не є гіршими технічними характеристиками.*

*Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, значно відрізняються в бік погіршення (не відповідає, має значні розбіжності), інший колір, не відповідає ємність контейнера, відсутні 2 колеса, не відповідає EN 840-1, не новий тощо.*

### На підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у таблиці 1 Додатку 3, учасник надає наступні документи у складі своєї пропозиції:

- паспорт виробника, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Таблиці 1 Додатку 3 тендерної документації;

- У разі якщо Учасник не виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. Якщо Учасник виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.

- У разі якщо Учасник виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги в торгах, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. Якщо Учасник не виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.

- Оригінал гарантійного листа від виробника з підтвердженням про те, що товар (згідно таблиці 1 додатку 3 тендерної документації), який буде постачатись Учасником, виготовлений із матеріалу: первинний HDPE (поліетилен високої щільності). В даному листі обов’язково має бути вказана назва товару, що пропонується Учасником. Лист також повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України.

**Таблиця 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Технічні вимоги Замовника** | Технічні характеристики товару  запропонованого учасником  **(*заповнюються учасником при поданні тендерної пропозиції*)** | |
| **контейнери для ТПВ -1100л.-200шт.** | | | |
| Об'єм – 1,1 м 3 (1100 літрів) | | |  |
| Призначення – збір твердих побутових відходів | | |  |
| Відповідність – EN 840-2 | | |  |
| Загальна вантажопідйомність – не менше 510 кг | | |  |
| Матеріал – первинний HDPE (поліетилен високої щільності) | | |  |
| Колеса: 4 шт. | | |  |
| Колір – зелений | | |  |
| Кришка: плоска; | | |  |
| Стан - новий | | |  |
| Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки товару | | |  |

*Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, які відповідають вимогам Замовника без виразів «не менше»/«не більше», «має бути», «повинен» тощо.*

*У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з відображенням їх у таблиці 2 цього додатку (з документальним підтвердженням еквіваленту). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші\*, ніж у замовленому товарі.*

*\*Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, більшими, значно відрізняються в бік погіршення (не відповідає, має значні розбіжності): інший колір; менша вантажопідйомність; інший матеріал; не новий; не відповідає EN 840-2; менша кількість коліс; інша кришка; тощо. Не гірше вважаються будь-які технічні характеристики товару, які не зазначені Замовником у цьому Додатку як «гірший товар», тобто не є гіршими технічними характеристиками.*

### На підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у таблиці 2 Додатку 3, учасник надає наступні документи у складі своєї пропозиції:

- паспорт виробника, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Таблиці 2 Додатку 3 тендерної документації;

- У разі якщо Учасник не виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. Якщо Учасник виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.

- У разі якщо Учасник виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги в торгах, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. Якщо Учасник не виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.

- Оригінал гарантійного листа від виробника з підтвердженням про те, що товар (згідно таблиці 2 додатку 3 тендерної документації), який буде постачатись Учасником, виготовлений із матеріалу: первинний HDPE (поліетилен високої щільності). В даному листі обов’язково має бути вказана назва товару, що пропонується Учасником. Лист також повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України.

**Таблиця 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Технічні вимоги Замовника** | Технічні характеристики товару  запропонованого учасником  **(*заповнюються учасником при поданні тендерної пропозиції*)** |
| **Євроконтейнер 1100 літрів для збору ТПВ – 1 шт.** | | |
| ***1. Загальні положення*** | | |
|  | Об'єм – 1,1 м 3 (1100 літрів), обсяг закупівлі (кількість) – 1 шт.,  гарячеоцинкований |  |
|  | Стан - новий |  |
|  | Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки товару |  |
|  | Країна походження Товару | *(Учасник зазначає країну виробника запропонованого Товару)* |
| ***2. Технічні параметри*** | | |
|  | Корпус контейнера складається з 3 елементів з'єднаних суцільним зварювальним швом:  Дно контейнера.  Передня панель з бічними стінками.  Задня панель із бічними стінками. |  |
|  | Дно контейнера:  Штамповане із цільного листа металу без зварних з'єднань.  Зі штампованими ребрами жорсткості на дні контейнера.  Плоске (не U подібне) з висотою бортів по периметру не менше 60 мм.  Контейнер повинен стійко стояти на землі без коліс.  Товщина металу не менше 1,5 мм.  Зливний отвір у кутку. |  |
|  | Передня панель з бічними стінками:  Штампована із цільного листа металу без зварних з'єднань.  З трирівневими вертикальними штампованими ребрами жорсткості.  Зі штампованими горизонтальними ребрами жорсткості на кутах.  Зі штампованим на передній стороні прямокутним заглибленням розміром не менше 100 (висота) на 250 (ширина) мм для розміщення наклейки з інформацією.  Товщина металу не менше 1,25 мм. |  |
|  | Задня панель із бічними стінками:  Штампована із цільного листа металу без зварних з'єднань.  Зі штампованими горизонтальними ребрами жорсткості на кутах.  З трирівневими вертикальними штампованими ребрами жорсткості.  Товщина металу не менше 1,25 мм. |  |
|  | Опори коліс:  Зварне кріплення до дна контейнера.  Товщина металу не менше 3 мм. |  |
|  | Пластикова плоска кришка:  З можливістю відкриття з трьох сторін. |  |
|  | Кріплення кришки до корпусу контейнера  Регульоване на болтовому з'єднанні. |  |
|  | Гребінка:  Дворівнева (зі сходинкою).  Ребра жорсткості не менше 4 штуки.  Товщина металу не менше 2 мм. |  |
|  | Корпус цапфи:  Штампований із цільного листа металу без зварних з'єднань.  Закритий від попадання опадів.  Зварне кріплення до корпусу контейнера.  Планка, що стикається з рамою контейнера для розподілу навантаження. |  |
|  | Рама контейнера:  П подібний профіль  Бортик по периметру на рамі для захисту від потрапляння опадів у контейнер  Товщина металу не менше 2 мм |  |
|  | Ручки на корпусі контейнера:  2 справа  2 ліворуч |  |
|  | Колеса: 4 штуки (2 з гальмами), диск коліс пластиковий |  |
|  | Захисні кутові накладки на передній частині контейнера зі штампованими горизонтальними ребрами жорсткості. |  |
|  | Відповідність EN 840-2 |  |

*Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, які відповідають вимогам Замовника без виразів «не менше»/«не більше», «має бути», «повинен» тощо.*

*У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з відображенням їх у таблиці 3 цього додатку (з документальним підтвердженням еквіваленту). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші\*, ніж у замовленому товарі.*

*\* Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, значно відрізняються в бік погіршення (не відповідає, має значні розбіжності), не співпадає кількість, відмінна товщина в бік зменшення, невідповідні розміри, а також: контейнер не гарячеоцинкований, корпус контейнера складається не з 3 елементів (дно контейнера, передня панель з бічними стінками, задня панель із бічними стінками) з’єднуються не суцільним зварним швом; дно не плоске (U подібне), без бортів по периметру, не штамповане із цільного листа металу, зі зварним з'єднанням, без штампованих ребер жорсткості на дні контейнера, контейнер стоїть нестійко без коліс на землі, зливний отвір не у кутку; передня панель з бічними стінками та задня панель з бічними стінками – не штамповані із цільного листа металу без зварних з'єднань, без трирівневих вертикальних штампованих ребер жорсткості; без штампованих горизонтальних ребер жорсткості на кутах; передня панель без штампованого прямокутного заглиблення для наклейки; кріплення опор до дна не зварне; не плоска пластикова кришка,без можливості відкриття з трьох сторін, кріпиться до корпусу не болтовим з’єднанням, нерегульована; гребінка не дворівнева (без сходинки), без ребер жорсткості; корпус цапфи не штампований із цільного листа металу без зварних з'єднань, не закритий від попадання опадів, кріплення до корпусу не зварне, без планки, що стикається з рамою контейнера для розподілу навантаження; рама контейнера має не П подібний профіль, без бортику по периметру на рамі для захисту від потрапляння опадів у контейнер; ручки на корпусі розташовані не у відповідності до технічного завдання; диск коліc не пластиковий; без штампованих горизонтальних ребер жорсткості на накладках; стан контейнера не новий; тощо.*

*Не гірше вважаються будь-які технічні характеристики товару, які не зазначені Замовником у цьому Додатку як «гірший товар»\*, тобто не є гіршими технічними характеристиками.*

**На підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у таблиці 3 Додатку 3, учасник надає наступні документи у складі своєї пропозиції:**

* Фотографії товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (належного рівня якості) які повно і чітко відображають товар, який відповідає всім технічним вимогам встановленим у Таблиці 3 Додатку 3 та інформації, яка зазначена у паспорті на товар: загальний вид зі всіх сторін (спереду, ззаду, з правого та лівого боку); детальні фотографії: дна контейнера, опор коліс, цапфи, кріплення кришки до корпусу контейнера, рами контейнера з бортиком, гребінки, місця для розміщення наклейки, ребер жорсткості на передній, задній стінці, ребер жорсткості на кутах в середині контейнера.

- Паспорт виробника, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Таблиці 3 Додатку 3 тендерної документації;

- У разі якщо Учасник не виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. *Якщо Учасник виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.*

- У разі якщо Учасник виробник предмету закупівлі: оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги в торгах, із посиланням на номер закупівлі та замовника. Лист повинен бути на фірмовому бланку виробника та мати інформацію про підписанта листа (прізвище, ім’я) та контактні дані (телефон, електронна адреса) для можливості перевірки Замовником достовірність поданої інформації Учасником згідно чинного законодавства України. *Якщо Учасник не виробник предмету закупівлі, то такий лист ним не надається в складі тендерної пропозиції.*

- Сертифікат відповідності, що виданий на виробника, на запропонований Учасником товар згідно таблиці 3 Додатку 3 тендерної документації про його відповідність ДСТУ 8476:2015 (р.5).

- З метою підтвердження відповідності товару усім технічним вимогам встановленим у Таблиці 3 Додатку 3 тендерної документації, та огляду реального стану товару із підтвердженням у електронній системі закупівель, у складі пропозиції учасники повинні надати відео (зняте самостійно учасником) пропонованого товару у форматі .avi або .flv або .mp4 або .wmv, у разі необхідності з використанням розширення програм, що здійснюють архівацію даних (rar, zip) тощо.На відео повинно бути відображено здійснення повне відкриття кришки контейнера, закриття кришки контейнера, а також безперервно відображений вигляд контейнера 360ᵒ з усіх боків.

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

**У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».**

**У разі надання еквіваленту Товару, Учасник повинен надати довідку про це, в якій необхідно вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару. Всі технічні характеристики запропонованого еквіваленту товару повинні бути не гірші, ніж у замовленому товарі.**

**Строк поставки:**  до 30.06.2025р.

**Порядок оплати**: Розрахунок за доставлений товар здійснюється у розмірі 100% у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 5 робочих днів після надання відповідних рахунків, підписання акту приймання – передачі товару або видаткових накладних