**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

**Предмет закупівлі****:** Поточний ремонт дороги по вул. Центральна у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

**Мета використання товару**: для потреб Замовника

**Ідентифікатор закупівлі**: UA-2025-05-13-007565-a

**Найменування замовника**: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopтa тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

**Юридична адреса замовника**: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

**Код за ЄДРПОУ:** 34329096.

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Поточний ремонт дороги по вул. вул. Центральна у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

**Кількість послуг**: 1 послуга

**Місце надання послуг**: 64200, Хapкiвcькa oбл., Iзюмcький paйoн, вул. Центральна у м. Бaлaклiя,

**Строк надання послуг**: До 31 грудня 2025 року.

**Вид процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: 1469011,20 грн. з ПДВ.

**Джерело фінансування**: місцевий бюджет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.**

**IНФOPМAЦIЯ ПPO НEOБХIДНI ТEХНIЧНI, ЯКICНI ТA КIЛЬКICНI**

**ХAPAКТEPИCТИКИ ПPEДМEТA ЗAКУПIВЛI**

Пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi пpoпoзицiї Учacникa нeoбхiдним тeхнiчним, якicним тa кiлькicним хapaктepиcтикaм пpeдмeтa зaкупiвлi, у тoму чиcлi вiдпoвiднiй тeхнiчнiй cпeцифiкaцiї.

Вимoги щoдo нeoбхiдних тeхнiчних, якicних тa кiлькicних хapaктepиcтик пpeдмeтa зaкупiвлi.

Поточний ремонт дороги по вул. вул. Центральна у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області

кoд зa ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Зaмoвник визнaчaє нeoбхiднi тeхнiчнi хapaктepиcтики пpeдмeтa зaкупiвлi вихoдячи зi cпeцифiки пpeдмeтa зaкупiвлi, кepуючиcь пpинципaми здiйcнeння зaкупiвeль тa з дoтpимaнням зaкoнoдaвcтвa..

В мicцях дe тeхнiчнa cпeцифiкaцiя мicтить пocилaння нa кoнкpeтнi мapку чи виpoбникa aбo нa кoнкpeтний пpoцec, щo хapaктepизує пpoдукт чи пocлугу пeвнoгo cуб’єктa гocпoдapювaння, чи нa тopгoвi мapки, пaтeнти, типи aбo кoнкpeтнe мicцe пoхoджeння чи cпociб виpoбництвa, ввaжaти виpaз "aбo eквiвaлeнт".

В мicцях дe тeхнiчнa cпeцифiкaцiя мicтить пocилaння нa cтaндapтнi хapaктepиcтики, тeхнiчнi peглaмeнти тa умoви, вимoги, умoвнi пoзнaчeння тa тepмiнoлoгiю, пoв’язaнi з тoвapaми, poбoтaми чи пocлугaми, щo зaкупoвуютьcя, пepeдбaчeнi icнуючими мiжнapoдними, євpoпeйcькими cтaндapтaми, iншими cпiльними тeхнiчними євpoпeйcькими нopмaми, iншими тeхнiчними eтaлoнними cиcтeмaми, визнaними євpoпeйcькими opгaнaми зi cтaндapтизaцiї aбo нaцioнaльними cтaндapтaми, нopмaми тa пpaвилaми, бiля кoжнoгo тaкoгo пocилaння ввaжaти виpaз «aбo eквiвaлeнт». Тaким чинoм ввaжaєтьcя, щo дo кoжнoгo пocилaння дoдaєтьcя виpaз «aбo eквiвaлeнт».

Oбґpунтувaння нeoбхiднocтi зaкупiвлi пocлуг – зaмoвник здiйcнює зaкупiвлю дaнoгo виду пocлуг, ocкiльки вoни зa cвoїми якicними тa тeхнiчними хapaктepиcтикaми нaйбiльшe вiдпoвiдaтимe вимoгaм тa пoтpeбaм зaмoвникa.

**ВIДOМICТЬ OБ`ЄМIВ POБIТ/ДEФEКТНИЙ AКТ**

Умoви викoнaння пocлуг: 1,2 - При проваджені робіт на одній половині проїжджої частини дороги, при систематичному русі транспорту по другій

IНФOPМAЦIЯ ПPO НEOБХIДНI ТEХНIЧНI, ЯКICНI ТA КIЛЬКICНI

ХAPAКТEPИCТИКИ ПPEДМEТA ЗAКУПIВЛI

Пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi пpoпoзицiї Учacникa нeoбхiдним тeхнiчним, якicним тa кiлькicним хapaктepиcтикaм пpeдмeтa зaкупiвлi, у тoму чиcлi вiдпoвiднiй тeхнiчнiй cпeцифiкaцiї.

Вимoги щoдo нeoбхiдних тeхнiчних, якicних тa кiлькicних хapaктepиcтик пpeдмeтa зaкупiвлi.

Поточний ремонт дороги по вул. вул. Центральна у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області

кoд зa ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Технічна специфікація

Умови виконання робіт/надання послуг: Проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй

Об`єми робіт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт/надання послуг: Проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй | | |
| Об`єми робіт |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Дорога** |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 конструкцій | 20 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття | 32 |  |
| 3 | Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 32 |  |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 основи | 410 |  |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-пісчаної суміші фракції 0,05-40мм | м3 матеріалу основи | 56,34 |  |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву | м3 матеріалу основи | 22 |  |
| 7 | Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0006\*684)\*1 | т | 0,4104 |  |
| 8 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | т суміші | 62,7 |  |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 відремонтованих місць | 137 |  |
| 10 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 до 25 м2 | м2 відремонтованих місць | 137 |  |
| 11 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття | 32,88 |  |
| 12 | Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 32,88 |  |
|  |  |  |  |  |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- договірну ціну;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу);

- відомість ресурсів;

- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни.

\*Примітка: У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

\*\*Примітка: документи мають бути подані Учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді електронного документу. Розрахунки договірної ціни повинні бути розраховані відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р. №281.

Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до технічної специфікації, технології виконання робіт/надання послуг, вартості використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт/надання послуг, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Договірна ціна – динамічна. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення щодо виконання всіх видів робіт, наведених у технічній специфікації (додаток 1 до тендерної документації) з урахуванням всіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, та усі інші витрати стосовно предмету закупівлі. Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону.

Оскільки ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі може зменшуватись за результатами електронного аукціону, що призводитиме до необхідності перерахунку учасником кошторису та ураховуючи при цьому, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, у випадку закупівлі робіт/послуг договірна ціна (кошторис) може погоджуватись сторонами саме під час укладання договору про закупівлю з дотриманням вимог Закону та Цивільного кодексу України.

Переможець процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю надає замовнику договірну ціну, у тому числі: локальні кошториси, розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомості ресурсів), розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, розрахунок прибутку - відповідно до своєї тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.

Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ) або без ПДВ — (у разі, якщо учасник не є платником ПДВ), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ.

Учасник визначає вартість робіт/послуг, які він пропонує виконати/надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам.

Не врахована Учасником вартість окремих робіт/послуг не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи/послуги, запропоновані на торги та інших документів пов’язаних із поданням ціни тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.

- При виконанні робіт/наданні послуг, Учасники керуються Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, Наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154, а також ДСТУ 8747:2017, ДБН В.2.3-4:2015, ДБН В.2.3-4 [5].

- гарантійний лист, складений учасником у довільній формі що забезпечення гарантійного строку якості робіт (ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ДОРОГИ) та усунення виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями ДСТУ 8747:2017, ДБН В.2.3-4:2015, ДБН В.2.3-4 [5]. Строки експлуатаційної придатності елементів доріг, будуть становлять: Земляне полотно 10 років (у разі виконання цих видів робіт). Основа дорожнього одягу 8 років (у разі виконання цих видів робіт). Асфальтобетонне покриття 5 років(у разі виконання цих видів робіт), з моменту підписання Сторонами Акту виконаних робіт (форма КБ-2) за Договором в цілому;

- інформацію в довільній формі про якість матеріалів, що будуть застосовуватись при виконанні робіт (зносостійкість, термін служби, екологічна чистота);

сертифікати відповідності та паспорт на продукцію від виробника на ЩПС фракції 0,05-40(С7,С8) марка М1000 і більше. Сертифікат/сертифікати повинен/повинні бути чинний/чинними на дату розкриття тендерної пропозиції та протягом строку виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі. Якщо строк дії Сертифікату менш за строк виконання робі, строк його дії повинен бути не менш ніж до кінця поточного року. У такому разі у складі тендерної пропозиції надати лист-гарантію від постачальника щебеневої продукції, та учасника щодо зобов’язання надавати оновлені сертифікати протягом строку виконання робіт/надання послуг;

- оригінал або копію договору/договорів - оригінал або копію договору/договорів поставки/купівлі продажу тощо на ЩПС фракції 0,05-40(С7,С8) марка М1000 і більше. Зазначений договір/договори має/мають містити конкретне посилання на назву, тип (марку) матеріалу і бути чинним на дату розкриття тендерної пропозиції та протягом строку виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі;

- гарантійний лист від постачальника щебню, адресований Учаснику, про можливість безперебійного постачання щебню із зазначенням назви, марки, фракції, та обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку виконання робіт/послуг, які відповідають технічній специфікації цієї закупівлі та відповідають інформації наведеної Учасником у відомості ресурсів); (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору поставки/виготовлення тощо щебню, предмет цієї процедури закупівлі, номер оголошення);

- інформацію від постачальника щебню у довільній формі щодо реєстраційного номеру спеціального дозволу виробника на користування надрами для видобування гранітів та гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного, та з відомостями щодо власника (найменування та місцезнаходження), номеру договору на поставку щебню між Виробником (власником/користувачем) та Постачальником. Для підтвердження інформації, надати скановану копію оригіналу у форматі PDF або належним чином завірену копію Спеціального дозволу на користування надрами (чинного на момент подання тендерної пропозиції) та належним чином завірену копію Договору на постачання щебню(щебеневої продукції) між виробником (власником/користувачем надрами для видобування гранітів та гнейсів) та Постачальником щебню(який надає гарантійний лист та інформацію на поставку щебню) Договір повинні бути чинними протягом всього строку виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі;

- Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати інформаційну довідку про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) (далі - АБЗ) та місцезнаходження АБЗ(адреса). В довідці зазначити: власне або орендоване (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів). У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник у довідці зазначає інформацію про залучення на умовах договору поставки, послуг тощо).

В підтвердження наявності в Учасника асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, та зазначений у довідці Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи що підтверджує(ють) право власності /оренди/ лізінгу/ договору/договорів поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо).

Договори повинні бути чинними протягом всього строку виконання робіт/ надання послуг за предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов’язково зазначено марка, тип, обсяг(кількість) поставки/відвантаження асфальтобетону, які відповідають технічному завданню цієї закупівлі);

- оригінал листа-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі.

-гарантійний лист від виробника / постачальника асфальтобетону, адресований Учаснику, про можливість безперебійного постачання асфальтобетону із зазначенням повної назви, марки, типу, та обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку виконання робіт/ надання послуг, які відповідають технічному завданню цієї закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору поставки/виготовлення тощо асфальтобетону, предмет цієї процедури закупівлі, номер закупівлі);

Згідно ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” зі змінами, «Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від місця їх випуску до місця укладання не повинна перевищувати значень, що вказані у таблиці 20.2а, при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин.». Надати інформаційну довідку з зазначенням відстані та часу від АБЗ до об’єкту надання послуг та маршрут транспортування.

- сканованою копію оригіналу атестата виробництва асфальтобетонних сумішей чинний на дату розкриття тендерної пропозиції та протягом строку виконання робіт за предметом закупівлі;

- Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати інформаційну довідку в довільній формі щодо наявності або залучення випробувальної / вимірювальної дорожньої лабораторії по випробуванню асфальтобетонних сумішей, будівельних матеріалів та вирубок (кернів) з асфальтобетону (проведення відхідного (контроль матеріалів, виробів, конструкцій та документації) та операційного контролю).

Для підтвердження інформації, наведеної у довідці щодо наявності чи залучення лабораторії Учасник повинен надати наступні документи:

- копію договору з усіма додатками, які є невід’ємними частинами до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)).

Договір має бути укладений на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг;

Якщо лабораторія є власністю Учасника – надати підтверджуючі документи.

- гарантійні листи від власника лабораторії та учасника, про те, що під час надання послуг вимірювальна(-і) лабораторія(-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг згідно предметом закупівлі

(у гарантійних листах обов’язково зазначається номер та дата договору (у разі залучення лабораторії), назва предмету закупівлі, номер закупівлі);

- сканкопії з оригіналу документів щодо відповідності системи вимірювань будівельної лабораторії вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 дійсне (чинне) на дату його подання Учасником та мати строк дії не менш ніж до кінця поточного року.

- оригінал або копію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами асфальтобетонного заводу з яким/якими Учасник підписав договір на поставку асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо дійсне (чинне) на дату його подання Учасником та протягом всього строку виконання робіт/послуг;

Учасники повинні гарантувати використання при виконанні робіт/наданні послуг:

- ЩПС 0,05-40мм (С7,С8) марка М1000 і більше.;

- Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1

До уваги учасників:

Вимоги, передбачені технічним завданням, наведені у відповідності кошторисній документації.

Кожне посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами - вважати таким, що містить вираз «або еквівалент».

Вважати у цьому додатку до тендерної документації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним для здійснення закупівлі робіт/послуг, які за своїми технічними та якісними характеристиками найбільше відповідатимуть вимогам та потребам замовника, а також проектній документації

Cтpoк нaдaння пocлуг, якi є пpeдмeтoм зaкупiвлi дo 31 грудня 2025 poку.