ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі Поточний ремонт окремих приміщень нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Балаклія, вул.Захисників України, 18. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Найменування: Балаклійська міська рада Харківської області

Місцезнаходження: 64207, Україна, Харківська область, Балаклія, вул. Захисників України, буд. 18
Код ЄДРПОУ: 04058628

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Поточний ремонт окремих приміщень нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Балаклія, вул.Захисників України, 18. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги з особливостями, UA-2026-06-09-009265-a 
Очікувана вартість  предмета закупівлі: 339000,00 UAH з ПДВ.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та джерела фінансування
Джерело фінансування: Місцевий бюджет Балаклійської міської територіальної громади. 

Згідно з розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 26.05.2026 року № 956 «Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік (зі змінами)» та відповідно до затвердженого кошторису установи на 2026 рік (зі змінами) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Розмір бюджетного призначення: 339 000,00 UAH з ПДВ,  згідно з очікуваною вартістю предмета закупівлі відповідно до потреби та згідно з бюджетним призначенням.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, складеної з урахуванням Дефектного акту, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами).

Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути не вищою за середню ціну у регіоні та підтверджується при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт. Відповідальність за застосування  розцінок  повністю покладається на ризик Учасника, та підлягають перерахунку під час виконання Договору укладеного за результатами закупівлі,  не підлягають компенсації, понесені витрати не відшкодовуються.
При розрахунку договірної ціни та складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються за усередненими показниками, наведеними  у Настанові з визначення вартості будівництва (зі змінами), затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. 

Витрати на доставку матеріальних ресурсів та будівельного сміття обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного вантажу за фактичною відстанню перевезень. 

Строк надання послуг: з дня підписання договору до 01 вересня 2026 року з правом дострокового виконання.

Місце надання послуг: 64207, Україна, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Захисників України, 18

Обсяг:  1 послуга 
Загальні положення. 

Необхідність у проведенні поточного ремонту виникла у зв'язку з незадовільним експлуатаційним та естетичним станом внутрішніх поверхонь та систем опалення/освітлення приміщення будівлі (фізичний знос підлогового покриття, відшарування штукатурки на стінах, пошкодження стелі, протікання мереж). Ремонтні роботи проводяться з метою відновлення належних експлуатаційних якостей, підтримки будівлі у працездатному стані та створення безпечних і належних умов праці. Технічні та якісні характеристики закупівлі сформовані на підставі Дефектного акта, складеного за результатами візуального огляду приміщень. 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	на
	Поточний ремонт окремих приміщень нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Балаклія, вул.Захисників України, 18.

	
	(найменування об'єкта)

	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Кімната № 459
	
	
	

	1
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м плінтусів
	15,4
	

	2
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2 покриття
	14,7
	

	3
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	м2 поверхні очищування
	43,6
	

	4
	Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2
	виріб
	2
	

	5
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт дверних коробок
	1
	

	6
	Знімання дверних полотен
	м2 дверних полотен
	1,8
	

	7
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни
	блок
	1
	

	8
	Улаштування порожків
	м
	1
	

	

	9
	Улаштування з листової сталі обрамлення дверей
	м
	1
	

	10
	Улаштування з листової сталі обрамлення вікон
	м
	5,25
	

	11
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	43,6
	

	12
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	43,6
	

	13
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2 поверхні оздоблення
	43,6
	

	14
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	43,6
	

	15
	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними
	м2 поверхні обклеювання
	43,6
	

	16
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" []
	м2 горизонтальної проекції стелі
	14,7
	

	17
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2 горизонтальної проекції стелі
	14,7
	

	18
	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці
	м2 покриття
	1
	

	19
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	м2 основи
	1
	

	20
	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2
	м2 покриття підлоги
	1
	

	21
	Обстругування дощатих покриттів площею до 5 м2 електрорубанком
	м2 покриття підлоги
	13,7
	

	22
	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2
	м2 покриття підлоги
	14,7
	

	23
	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 другий шар
	м2 покриття підлоги
	1
	

	24
	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2
	м2 покриття підлоги
	14,7
	

	25
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м плінтусів
	15,4
	

	

	26
	Обшивання стін плитами деревностружковими 12 мм
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	0,5
	

	27
	Установлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2
	виріб
	2
	

	28
	Очищення приміщень від сміття
	т
	3,5
	

	
	Опалення
	
	
	

	29
	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг
	шт
	1
	

	30
	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм
	м трубопроводу
	15
	Демонтаж

	31
	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	отворів
	1
	

	32
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати до
300мм
	отворів
	1
	

	33
	Прокладання трубопроводів опалення з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	м трубопроводу
	15
	

	34
	Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм
	під`єднання
	2
	

	35
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт радіаторів
	1,25
	

	
	Електроосвiтлення
	
	
	

	36
	Прокладання вініпластових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм
	м труб
	150
	

	37
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	150
	

	38
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	шт
	1
	

	39
	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) 4 шт
	шт
	1
	

	40
	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3 шт
	шт
	2
	

	41
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	шт
	1
	

	42
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп , що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів 600х600мм
	шт
	3
	



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 

 Послуги  з  «Поточний ремонт окремих приміщень нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Балаклія, вул.Захисників України, 18. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт/послуг; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, та  умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку №4 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій.
Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, охорони праці, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля. 

Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів. 


Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України та технологічної карти. 

Матеріали, які будуть використовуватися в ході надання послуги, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України.

Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги). 

Гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 3 роки від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3.

Забезпечення матеріальними ресурсами, необхідними для надання послуг згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку №4 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим  Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт/послуг і змонтованих конструкцій, досягнення  показників,  визначених  у  технічному завданні,  та  можливість  експлуатації протягом гарантійного строку. 

Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) Учасника,  Замовник у складі  Технічного завдання, надає Обсяг та перелік робіт (Дефектний акт) та Відомість ресурсів.

Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних характеристиках до предмету закупівлі є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

