ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Найменування: БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: 64207, Україна, Харківська область, Ізюмський р-н, місто Балаклія, вул. Захисників України, будинок 18
Код ЄДРПОУ: 04058628
Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт приміщень підвалу Балаклійської міської ради Харківської області з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту за адресою вул.Захисників України, 18 (колишня вул. Жовтнева, 18) м. Балаклія Харківської обл. (коригування), за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи
Вид та ідентифікатор закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-09-25-013893-a.
[bookmark: _heading=h.uzdohew7wiir]Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 21 632 055,60 грн. з ПДВ
Розмір бюджетного призначення: 21 632 055,60 грн. з ПДВ, згідно з очікуваною вартістю предмета закупівлі, відповідно до потреби та згідно з бюджетним призначенням.

[bookmark: _heading=h.1fob9te]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Клас наслідків СС1
Об'єми робіт
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Загальнобудівельні роботи
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	1
	Розбирання цегляних перегородок
	м3 кладки
	3.57
	

	2
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2 покриття
	222.2
	

	3
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2 покриття
	8
	

	4
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стелі площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2 поверхні відбивання
	230.2
	

	5
	Розбирання ізоляції з мінеральної вати
	м3 ізоляції
	0.2
	

	6
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт дверних коробок
	26
	

	7
	Знімання дверних полотен
	м2 дверних полотен
	44.2
	

	8
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін площа відбивання в одному місці більше 5 м2
Обсяг = ((944.5+79) / 100)*100
	м2 поверхні відбивання
	1023.5
	

	9
	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	м2 поверхні облицювання
	79
	

	10
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм
	м трубопроводу
	25
	Демонтаж

	11
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм
	м трубопроводу
	100
	Демонтаж

	12
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	м трубопроводу
	28
	Демонтаж

	13
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм
	м трубопроводу
	48
	Демонтаж

	14
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	м трубопроводу
	10
	Демонтаж

	15
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	м трубопроводу
	4
	Демонтаж

	16
	Демонтаж схованої електропроводки
	м одного проводу
	100
	

	17
	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм
	м трубопроводу
	35
	Демонтаж

	18
	Демонтаж вимикачів, розеток
Обсяг = ((35+60) / 100)*100
	шт
	95
	

	19
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	шт
	63
	

	20
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт коробок
	5
	

	21
	Знімання засклених віконних рам
Обсяг = ((2.88*5) / 100)*100
	м2
	14.4
	

	22
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях
Обсяг = ((1.6*0.4*5) / 100)*100
	м2 підвіконних дощок
	3.2
	

	23
	Знімання дверних (віконних) наборів урізних
Обсяг = ((26+5) / 100)*100
	шт наборів
	31
	

	24
	Знімання дверних (віконних) наборів накладних
	шт наборів
	31
	

	25
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	34
	

	26
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати на вікнах) Обсяг = (0.03*5)*1
	т
	0.15
	Демонтаж

	27
	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів
	м поручня
	19.5
	

	28
	Демонтаж змішувачів
	шт
	4
	

	29
	Демонтаж раковин (умивальників)
	комплектів
	4
	

	30
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	комплектів
	3
	

	31
	Навантаження сміття вручну
	т сміття
	65.39
	

	32
	Перевезення будівельного сміття до 30 км
	т
	65.39
	

	
	Підлоги
	
	
	

	
	П1
	
	
	

	33
	Улаштування підстильного шару щебеневого
Обсяг = (335.74*0.1)*1
	м3 підстильного шару
	33.574
	

	34
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	335.74
	

	35
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	м2 покриття
	335.74
	

	36
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2
	м2 стяжки
	359.92
	

	37
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 60мм)
	м2 стяжки
	359.92
	

	38
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм
	м різання
	140
	

	39
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів
	м різання
	140
	

	40
	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд
	м шва
	140
	

	41
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	335.74
	

	42
	Шпаклювання поверхонь, товщиною шару 2 мм
	м2
	359.92
	

	43
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	м2 поверхні, що ізолюється
	335.74
	

	44
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою
	м2 ізоляції
	53.4
	

	45
	Розігрівання бітуму в котлах
	т
	-1.2288
	

	46
	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-карбамідних
	м2 покриття
	335.74
	

	
	П2
	
	
	

	47
	Улаштування підстильного шару щебеневого
Обсяг = (24.18*0.1)*1
	м3 підстильного шару
	2.418
	

	48
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	241.8
	

	49
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	м2 покриття
	24.18
	

	50
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2
	м2 стяжки
	24.18
	

	51
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 60мм)
	м2 стяжки
	24.18
	

	52
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм
	м різання
	12
	

	53
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів
	м різання
	12
	

	54
	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд
	м шва
	12
	

	55
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	24.18
	

	56
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	м2 поверхні, що ізолюється
	24.18
	

	57
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою
	м2 ізоляції
	11.79
	

	58
	Розігрівання бітуму в котлах
	т
	-0.0885
	

	59
	Шпаклювання поверхонь, товщиною шару 2 мм
	м2
	24.18
	

	60
	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-карбамідних
	м2 покриття
	24.18
	

	
	П3
	
	
	

	61
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	23.1
	

	62
	Шпаклювання поверхонь, товщиною шару 2 мм
	м2
	23.1
	

	63
	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-карбамідних
	м2 покриття
	23.1
	

	
	Опорядження
	
	
	

	
	Стеля
	
	
	

	64
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	359.92
	

	65
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель
	м2 поверхні оздоблення
	359.92
	

	66
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	359.92
	

	67
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	359.92
	

	68
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування у 2 шари
	м2 поверхні фарбування
	359.92
	

	
	Стіни
	
	
	

	69
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	106.9
	

	70
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	1310.36
	

	71
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2 поверхні штукатурення
	1310.36
	

	72
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	м2 поверхні оздоблення
	1310.36
	

	73
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	1310.36
	

	74
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	1310.36
	

	75
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування у 2 рази
	м2 поверхні фарбування
	1310.36
	

	
	Перегородки - цегляна кладка. Секція 1
	
	
	

	76
	Улаштування армованих цегляних перегородок  з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2
	м2 перегородок за вирахуванням прорізів
	28.6
	

	77
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50
	м3 розчину
	0.6492
	

	78
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	т металевих виробів
	0.0033
	

	79
	Улаштування бетонної підготовки
	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі
	0.4
	

	80
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В30
	м3 бетону
	0.408
	

	
	Перемички
	
	
	

	81
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.35
	

	82
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 
Обсяг = ((.01524*23)^2)*1
	т
	0.35
	

	
	Дверi
	
	
	

	83
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = ((1.04*2*3) / 100)*100
	м2 прорізів
	6.24
	

	84
	Установлення дверних блоків з металопластику глухих Обсяг = ((0.7*2*1+0.9*2*22) / 100)*100
	м2 прорізів
	41
	

	85
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах Обсяг = ((0.9*2*22+0.7*2) / 100)*100
	м2 прорізів
	41
	

	86
	Монтаж перегородок металопластикових
	м2
	9.87
	

	87
	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних
	шт дверних полотен
	3
	

	
	Поручні
	
	
	

	88
	Установлення металевих огорож без поручня
	м огорожі
	33.2
	

	
	Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки
	
	
	

	89
	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2
	м2 покриття підлоги
	19.2
	

	90
	Приклеювання тактильної напрямної стрічки Обсяг = ((122*0.1) / 100)*100
	м2 опоряджувальної поверхні
	12.2
	

	91
	Установлення поличок (пандус пороговий)
	шт
	17
	

	92
	Установлення табличок Обсяг = ((5+1+1+20+3+29+2+3+5) / 100)*100
	шт
	69
	

	
	Обладнання для МГН
	
	
	

	93
	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень
	т
	0.15
	

	
	Водопровід та каналізація
	
	
	

	
	Система водопостачання.
	
	
	

	
	Вузол вводу та запасу води
	
	
	

	94
	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм
	лічильник (водомір)
	1
	

	95
	Установлення манометрів з триходовим краном
	комплект
	1
	

	96
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм
	фільтр
	1
	

	97
	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм
	шт
	1
	

	98
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (гільзи)
Обсяг = ((0.19*10+0.3*2+0.15*3+0.1*1) / 100)*100
	м трубопроводу
	3.05
	

	99
	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм
	м трубопроводу
	-3.05
	

	100
	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	3
	

	
	ТРУБОПРОВІД, ФІТИНГИ, АРМАТУРА
	
	
	

	101
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
Обсяг = ((10*1.02) / 100)*100
	м трубопроводу
	10.2
	

	102
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	40
	

	103
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм Обсяг = ((48*1.02) / 100)*100
	м трубопроводу
	48.96
	

	104
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	48
	

	105
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм Обсяг = ((28*1.02) / 100)*100
	м трубопроводу
	28.56
	

	106
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	28
	

	107
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм Обсяг = ((100*1.02) / 100)*100
	м трубопроводу
	102
	

	108
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	100
	

	109
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм Обсяг = ((4*1.02) / 100)*100
	м трубопроводу
	4.08
	

	110
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	4
	

	111
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм
	м трубопроводу
	34
	

	112
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	34
	

	
	В2 Пожежний трубопровід
	
	
	

	113
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
	м трубопроводу
	70
	

	114
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм
	м трубопроводу
	70
	

	115
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	м трубопроводу
	25
	

	116
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	м трубопроводу
	25
	

	117
	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм
	шт
	6
	

	118
	Установлення шафи пожежної (кран-комплект)
	шт
	3
	

	119
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	м2
	8
	

	120
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь (влаштуванні антикорозійного захисту за 2 рази)
	м2
	8
	

	
	К1 (Система каналізації)
	
	
	

	
	ТРУБОПРОВІД, ФІТИНГИ, АРМАТУРА
	
	
	

	121
	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм Обсяг = ((38*2+27*1+12*0.5) / 100)*100
	м трубопроводу
	109
	

	122
	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	м трубопроводу
	8
	

	
	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ, АКСЕСУАРИ
	
	
	

	123
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	комплектів
	7
	

	124
	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)
	комплектів
	2
	

	125
	Установлення змішувачів
	шт
	10
	

	126
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	комплектів
	6
	

	127
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	комплектів
	3
	

	128
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо
	шт
	16
	

	
	Вентиляція
	
	
	

	
	Секція 1
	
	
	

	
	ПВ
	
	
	

	129
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	вентилятор
	8
	

	
	В1
	
	
	

	130
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі
	вентилятор
	1
	

	131
	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
	розподільник повітря
	6
	

	132
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм Обсяг = ((1.9625+2.355+8.949) / 100)*100
	м2 поверхні повітроводів
	13.2665
	

	133
	Прокладання фасонних виробів до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н[нормальна] товщиною 0,6 ммОбсяг = ((0.321+0.13+0.18+0.18+0.16+0.14*4+0.05*2) / 100)*100
	м2 поверхні повітроводів
	1.631
	

	134
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	135
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	2
	

	
	В2
	
	
	

	136
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі
	вентилятор
	1
	

	137
	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
	розподільник повітря
	6
	

	138
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм Обсяг = ((5.1025+1.884+8.949) / 100)*100
	м2 поверхні повітроводів
	15.9355
	

	139
	Прокладання фасонних виробів до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н[нормальна] товщиною 0,6 мм Обсяг = ((0.321+0.13+0.18+0.18+0.16+0.14*4+0.05*2) / 100)*100
	м2 поверхні повітроводів
	1.631
	

	140
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	141
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	м трубопроводу
	2
	

	
	Електротехнічні роботи
	
	
	

	142
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	35
	

	143
	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	60
	

	144
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм
	шт
	1
	

	145
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	2
	

	146
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	15
	

	147
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	4
	

	148
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м кабелю
	195
	

	149
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 до 10 мм2 на скобах
	м кабелю
	155
	

	150
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт
	шт
	48
	

	151
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	отворів
	15
	

	152
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	отворів
	20
	

	153
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати(до 510мм)
	отворів
	20
	

	
	Заземлення
	
	
	

	154
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2
	м3 грунту
	1.7
	

	155
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1
	м3 грунту
	1.5
	

	156
	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм
	шт
	9
	

	157
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	м
	70
	

	158
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2
	м
	100
	

	
	Придбання обладнання пожежної сигналізації
	
	
	

	
	Система пожежної сигналізації, система управління евакуюванням (в частини системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень.
	
	
	

	
	Система пожежної сигналізації, система управління евакуюванням (в частини системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень
	
	
	

	159
	Прилад приймально-контрольний пожежний
	шт
	1
	

	160
	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг
	шт
	1
	

	161
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	шт
	1
	

	162
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні
	шт
	55
	

	163
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні
	шт
	16
	

	164
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.
	шт
	14
	

	165
	Прокладання лотків
	м лотку
	250
	

	166
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках
	м дроту
	1280
	

	
	Пусконалагоджувальні роботи
	
	
	

	167
	Системи централізованого (диспетчерського) управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 20 шт
	Комплекс
	1
	

	168
	Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів
	Сигнал
	14
	

	169
	Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації (центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.)
	Ділянка
	4
	

	
	Загальнобудівельні роботи
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	170
	Розбирання цегляних перегородок
	м3 кладки
	2.52
	

	171
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2 покриття
	250.6
	

	172
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стелі площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2 поверхні відбивання
	250.4
	

	173
	Розбирання ізоляції з мінеральної вати
	м3 ізоляції
	0.2
	

	174
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт дверних коробок
	17
	

	175
	Знімання дверних полотен
	м2 дверних полотен
	28.9
	

	176
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт коробок
	16
	

	177
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2 поверхні відбивання
	757.4
	

	178
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм
	м трубопроводу
	15
	Демонтаж

	179
	Демонтаж схованої електропроводки
	м одного проводу
	55
	

	180
	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм
	м трубопроводу
	25
	

	181
	Демонтаж вимикачів, розеток Обсяг = ((27+34) / 100)*100
	шт
	61
	

	182
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	шт
	55
	

	183
	Знімання засклених віконних рам Обсяг = ((2.88*11) / 100)*100
	м2
	31.68
	

	184
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях Обсяг = ((1.6*0.4*11) / 100)*100
	м2 підвіконних дощок
	7.04
	

	185
	Знімання дверних (віконних) наборів урізних Обсяг = ((17+11) / 100)*100
	шт наборів
	28
	

	186
	Знімання дверних (віконних) наборів накладних
	шт наборів
	28
	

	187
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	74
	

	188
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати на вікнах) Обсяг = (0.03*11)*1
	т
	0.33
	Демонтаж

	189
	Навантаження сміття вручну
	т сміття
	53.62
	

	190
	Перевезення будівельного сміття до 30 км
	т
	53.62
	

	
	Підлоги
	
	
	

	
	П1
	
	
	

	191
	Улаштування підстильного шару щебеневого Обсяг = (248.9*0.1)*1
	м3 підстильного шару
	24.89
	

	192
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	248.9
	

	193
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	м2 покриття
	248.9
	

	194
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2
	м2 стяжки
	248.9
	

	195
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 60мм)
	м2 стяжки
	248.9
	

	196
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм
	м різання
	131
	

	197
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів
	м різання
	131
	

	198
	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд
	м шва
	131
	

	199
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	248.9
	

	200
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	м2 поверхні, що ізолюється
	248.9
	

	201
	Улаштування гідроізоляції  бітумною мастикою
	м2 ізоляції
	27.3
	

	202
	Розігрівання бітуму в котлах
	т
	-0.911
	

	203
	Шпаклювання поверхонь, товщиною шару 2 мм
	м2
	248.9
	

	204
	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-карбамідних
	м2 покриття
	248.9
	

	
	П3
	
	
	

	205
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	19.9
	

	206
	Шпаклювання поверхонь, товщиною шару 2 мм
	м2
	19.9
	

	207
	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-карбамідних
	м2 покриття
	19.9
	

	
	Опорядження
	
	
	

	
	Стеля
	
	
	

	208
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	248.9
	

	209
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель
	м2 поверхні оздоблення
	248.9
	

	210
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	248.9
	

	211
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	248.9
	

	212
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування у 2 шари
	м2 поверхні фарбування
	248.9
	

	
	Стіни
	
	
	

	213
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	55.5
	

	214
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	680.9
	

	215
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2 поверхні штукатурення
	680.9
	

	216
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	м2 поверхні оздоблення
	680.9
	

	217
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	680.9
	

	218
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	680.9
	

	219
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування у 2 рази
	м2 поверхні фарбування
	680.9
	

	
	Дверi
	
	
	

	220
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = ((1.04*2*3) / 100)*100
	м2 прорізів
	6.24
	

	221
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах Обсяг = ((0.9*2*9) / 100)*100
	м2 прорізів
	16.2
	

	
	Поручні
	
	
	

	222
	Установлення металевих огорож без поручня
	м огорожі
	17
	

	
	Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки
	
	
	

	223
	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2
	м2 покриття підлоги
	20.8
	

	224
	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою
	м2 поверхні обклеювання
	4.2
	

	225
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо
	шт
	15
	

	
	Обладнання для МГН
	
	
	

	226
	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень
	т
	0.15
	

	
	Електротехнічні роботи
	
	
	

	227
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	27
	

	228
	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	34
	

	229
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м кабелю
	650
	

	230
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт
	шт
	40
	

	
	Вентиляція і опалення
	
	
	

	
	ПВ
	
	
	

	231
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	вентилятор
	8
	

	
	Опалення
	
	
	

	232
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = ((2.424*11) / 100)*100
	кВт радіаторів
	26.664
	

	233
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
	м трубопроводу
	51
	

	234
	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм
	м трубопроводу
	34
	




Орієнтовний перелік матеріалів:
	№ п/п
	Найменування*
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Фарба латексна
	кг
	2 500,1064

	2
	Суміші сухі штукатурні МП-75
	кг
	31 651,08

	3
	Двері металопластикові глухі 900х2000
	шт
	31,0

	4
	Суміші бетонні готові важкі С20/25
	м3
	38,7396

	5
	Компарунд ЕП кольоровий
	кг
	336,08

	6
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	77,64654

	7
	Стіновий рекуператор Climtec Optima 200+ Standard (або аналог)
	шт
	16,0

	8
	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.)  Ceresit  CR 66
	кг
	2 103,93

	9
	Штукатурка стартова гіпсова
	кг
	14 040,43

	10
	Штукатурка полімерна фінішна
	кг
	4 680,15

	11
	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм
	м2
	687,698

	12
	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96 12 СЕКЦ. (або аналог)
	кВт
	38,784

	13
	Лак ЕП прозорий
	кг
	157,12

	14
	Засувки з електроприводом Ду50 SY1-230-3-T(або аналог)
	шт
	2,0

	15
	Двері ДНМ 1040х2000
	шт
	6,0

	16
	Пандус пороговий
	шт
	32,0

	17
	Унітаз-компакт P620K із сидінням (або аналог)
	шт
	6,0

	18
	Труба поліпропіленова SITEK PPR-AL-PPR 25х3,25 (або аналог)
	м
	50,0

	19
	Пристіновой поручень з нержавіючоі сталі ф42
	м
	44,0

	20
	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	л
	1 025,575544

	21
	Диск алмазний 450x3,8/2,8
	шт
	6,29109

	22
	Змішувач для умивальника Hansgrohe Logis 100(або аналог)
	комплект
	7,0

	23
	Повітровод оцинкований товщ. 0,55мм (утепленний в кожухі) ф150х220мм
	м2
	17,898

	24
	Металопластикова перегородка з ПВХ сендвіч-панелями товщ.20мм
	м2
	9,87

	25
	Тактильна напрямна стрічка шириною 100 мм
	мп
	162,0

	26
	Водонагрівач TIKI Supr SD 80V9 (або аналог)
	шт
	3,0

	27
	Плівка гідроізоляційна 110 щільність
	м2
	950,406

	28
	Умивальник 45х34 білий SFERA (або аналог)
	к-т
	7,0

	29
	Силовий кабель ВВГнгд 3х2,5
	1000м
	0,4568

	30
	Плитка тактильна попереджувальна 400х400
	шт
	142,0

	31
	Світильник ДПП 72 P ІР55 (або аналог)
	шт
	88,0

	32
	Силовий кабель ВВГнгд 3х1,5
	1000м
	0,5697

	33
	Труба сталева електрозварна оцинкована ф89х3,5
	м
	70,0

	34
	Алмазна шліфувальна чашка 125мм
	шт
	13,0364

	35
	Плитка тактильна напрямна 400х400
	шт
	108,0

	36
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	1,43

	37
	Труба каналізаційна зовнішня 110/2000
	шт
	38,0

	38
	Кран американка 3/4"
	шт
	40,0

	39
	Bostik Fin (витрати 0,3 л/м2 при товщині 1мм(10л=18кг))
	кг
	337,997

	40
	Розчинник Б.П.
	кг
	67,25

	41
	Кольорові чіпси
	кг
	17,16

	42
	Клей для поліуріанової плитки
	кг
	21,061

	43
	Кабель-канал 40х16
	м.п.
	257,5

	44
	Металопластикова дверь з ПВХ сендвіч-панелями товщ.20мм
	м2
	3,78

	45
	Труба поліпропіленова SDR6 ф63х8,6 PN20
	м
	34,0

	46
	Сифон для умивальника Rea з донним клапаном Хром
	шт
	7,0

	47
	Шафа електрична IP54 1600х800х300 Країна походження: Україна
	шт
	1,0

	48
	Табличка евакуаційна
	шт
	29,0

	49
	Вимикач 2кл накладного монтажу IP44
	шт
	62,0

	50
	Папір шліфувальний
	м2
	32,714606

	51
	Труба поліпропіленова SDR6,7 ф20х3,4 PN20
	м
	100,0

	52
	Душова кабіна Start-531E 80 (ST80QUADSATTR) (або аналог)
	шт
	2,0

	53
	Стрічка демпферна 150мм
	м
	308,3

	54
	Сталь кутова 50х5
	т
	0,371

	55
	Втулки ущільнювальні
	шт
	200,0

	56
	Вентилятор канальний для круглих каналів C-VENT-160
	шт
	2,0

	57
	Розетка накладного монтажу с з /к 16 А 220 В PI44
	шт
	94,0

	58
	Двері металопластикові глухі 700х2000
	шт
	1,0

	59
	Поручні з нержавіючої сталі у комплекті (поручень ф42, стійка ф38)
	м
	6,2

	60
	Шафа пожежна 600х1500х250
	шт
	3,0

	61
	Труба поліпропіленова SDR6,7 ф32х5,4 PN20
	м
	48,0

	62
	Зворотній клапан поворотний  DN 50 PN16 H44T-16 Yuanda (або аналог)
	шт
	1,0

	63
	Кабель сигнальний Dialan CCA 6х0,22 (або аналог)
	м
	1 030,0

	64
	Труба каналізаційна зовнішня 110/1000
	шт
	27,0

	65
	Рукав пожежний з двома головками ГР-50
	шт
	3,0

	66
	Поручень для осіб з інвалідністю пристінний відкидний з тримачем туалетного паперу
	шт
	2,0

	67
	PROFFLEX PU40, сірий (600 мл)
	шт
	27,22

	68
	Вентиль пожежний кутовий бронзовий ZN-52, 2"
	шт
	6,0

	69
	Комплект для виклику персоналу
	шт
	5,0

	70
	Діагональний з`єднувач стрижня ф16мм і полоси до 40мм
	шт
	18,0

	71
	Коліно 110/45
	шт
	60,0

	72
	Муфта ВР 25x3/4 ПП
	шт
	39,0

	73
	Труба сталева 57х3мм
	м
	34,0

	74
	Табличка  адресна
	шт
	20,0

	75
	Полоса  оцинкована 4х40мм
	м
	20,0

	76
	Зворотний каналізаційний клапан ф110 з заслінкою Pestan (або аналог)
	шт
	2,0

	77
	Кутовий кран хром 1/2" х 3/8"
	шт
	18,0

	78
	Замазка захисна
	кг
	3,8

	79
	Труба поліпропіленова SDR6,7 ф25х4,2 PN20
	м
	28,0

	80
	Диспенсер для рідкого/пінного мила/санітайзера
	шт
	2,0

	81
	Кран американка 1/2"
	шт
	13,0

	82
	Склосітка штукатурна
	м2
	110,315804

	83
	Труба сталева електрозварна оцинкована ф57х3,0
	м
	25,0

	84
	Петля дверна 120 кг наплав 15,75-19,25 мм
	шт
	9,0

	85
	Кабель JE-H FE180/E30 1х2х0.8 (або аналог)
	м
	257,5

	86
	Вогнезахисна фарба
	кг
	13,6

	87
	Хомут вентиляційний ф150мм
	шт
	66,0

	88
	Муфта ЗР 25x3/4 ПП
	шт
	39,0

	89
	Гофра для унітазу з металевою спіраллю
	шт
	6,0

	90
	Ревізія  ПВХ діам. 110 мм
	шт
	14,0

	91
	Ствол пожежний перекривний PWN-52 Ду-50 сприск-16 мм
	шт
	6,0

	92
	Сидіння для душу відкідне 450х550мм
	шт
	1,0

	93
	Кріплення для труб ф110 Valsir (або аналог)
	шт
	30,0

	94
	Оповіщувач пожежний світловий "Вихід"
	шт
	6,0

	95
	Оповіщувач мовленний типу ПЛАЙ (або аналог)
	шт
	6,0

	96
	Диспенсер для паперових рушників
	шт
	2,0

	97
	Повітровод оцинкований товщ. 0,55мм ф125мм
	м2
	7,065

	98
	Трiйник 110/110/45
	шт
	22,0

	99
	Хомут вентиляційний ф125мм
	шт
	58,0

	100
	Перехід з МРВ 20х1/2"
	шт
	20,0

	101
	Утримувач К188
	100шт
	0,938

	102
	Змішувач для душу з нержавіючої сталі зі шлангом і лійкою SUS304_1025(або аналог)
	к-т
	2,0

	103
	Шпаклівка клейова
	т
	0,1985661

	104
	Ізоляція для труб  діам. труби 63 мм товщиною 9 мм K-FLEX (або аналог)
	м
	34,0

	105
	Відведення крутовигнуте 90 град. Ду89
	шт
	12,0

	106
	Дросель-клапан  діаметр 125 мм
	шт
	4,0

	107
	Куточок  МРВ 20х1/2
	шт
	20,0

	108
	Ізоляція для труб  діам. труби 32 мм товщиною 9 мм K-FLEX (або аналог)
	м
	76,0

	109
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм L70
	т
	0,00876

	110
	Монтажна піна, 750мл
	шт
	12,27

	111
	Труба поліпропіленова SDR6 ф40х6,7 PN20
	м
	10,0

	112
	Полоса 4х40мм
	м
	50,0

	113
	Кабель ПВ3 1х6мм2
	м
	50,0

	114
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	3,264

	115
	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
	т
	0,40054304

	116
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 20
	шт
	100,0

	117
	Табличка входу
	шт
	5,0

	118
	Кран американка 1"
	шт
	3,0

	119
	Оповіщувач пожежний світло-звуковий у вуличному виконанні "Пожежа"
	шт
	2,0

	120
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,0150655

	121
	Кріплення для труб ф50 Valsir (або аналог)
	шт
	20,0

	122
	Труба каналізаційна внутрішня 50/500
	шт
	16,0

	123
	Труба каналізаційна зовнішня 110/500
	шт
	12,0

	124
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,1222476

	125
	Анкер М10
	шт
	261,0

	126
	Змішувач настінний
	комплект
	1,0

	127
	Ізоляція для труб  діам. труби 20 мм товщиною 6 мм K-FLEX (або аналог)
	м
	100,0

	128
	Катушка для плоскоскладуваного рукава
	шт
	3,0

	129
	Дзеркало 500х800
	шт
	2,0

	130
	Арматура ф10 А500С
	т
	0,0623

	131
	Ізоляція для труб  діам. труби 40 мм товщиною 9 мм K-FLEX (або аналог)
	м
	40,0

	132
	Різьба для врізки 3/4" мм
	шт
	13,0

	133
	Поручень для інвалідів прямий PV-01-20
	шт
	3,0

	134
	Труба поліпропіленова SDR6 ф50х8,3 PN20
	м
	4,0

	135
	Кабель ПВ3 1х4мм2
	м
	50,0

	136
	Кран 1/2"
	шт
	9,0

	137
	Кутики штукатурні
	м
	162,4

	138
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 65
	шт
	34,0

	139
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 32
	шт
	48,0

	140
	Кран-комплект Ду-25 мм
	шт
	6,0

	141
	Кабель силовий з межею вогнестійкостью Е30 3х1,5 мм2
	м
	30,9

	142
	Повітровод оцинкований товщ. 0,55мм ф150мм
	м2
	4,239

	143
	Кран американка 1х1/2"
	шт
	1,0

	144
	Пісок
	м3
	0,9845528

	145
	Швелер 14П
	т
	0,03875

	146
	Трійник із оцинкований товщиною 0,55 мм. ф125
	шт
	7,0

	147
	Тапер з резинкою 72/50
	шт
	8,0

	148
	Кран кульовий з відводом DN20 R259Y005 (або аналог)
	шт
	2,0

	149
	Сантехнічний комплект замок WC 25 мм із гарнітуром PINAR KKV/UD і відповідною планкою (або аналог)
	шт
	3,0

	150
	Табличка санвузол
	шт
	4,0

	151
	Фланець сталевий плоский Ду50 ст.25
	шт
	6,0

	152
	Кріплення для умивальника до стіни
	комплект
	7,0

	153
	Ацетилен розчинений технічний, марка А
	т
	0,001416835

	154
	АЛЮФОМ НПЕ С 8 мм (або аналог)
	м
	4,088

	155
	Кутник 90° 20
	10шт
	10,0

	156
	Трійник сталевий 89/57/89
	шт
	5,0

	157
	Шпилька М10 довж. 1м
	шт
	32,0

	158
	Кріплення для радіаторів
	комплект
	16,0

	159
	Наліпка на поручень("початок поручня", "Кінець поручня")
	шт
	20,0

	160
	Кнопковий кран для манометра
	шт
	1,0

	161
	Відведення крутовигнуте 90 град. Ду57
	шт
	15,0

	162
	Сифон для душового піддону
	шт
	2,0

	163
	Табличка підйомник
	шт
	3,0

	164
	Манометр технічний 0-:-10 атм д.100 RF 100 RAD D201 (або аналог)
	комплект
	1,0

	165
	Ґрунт Clever PU PR Primer
	л
	2,722

	166
	Хомут 2" в комплекті
	шт
	25,0

	167
	Відро для сміття у кабінки
	шт
	2,0

	168
	Колiно 50/45
	шт
	25,0

	169
	Зворотній клапан DN20 R60Y004 (або аналог)
	шт
	1,0

	170
	Відвід 90 ° із оцинкований товщиною 0,55 мм. ф125мм
	шт
	6,0

	171
	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм
	т
	0,007467

	172
	Гнучкий трубопровід г/ш 1/2 50 см
	шт
	6,0

	173
	Головка сполучна муфтова ГМН-50
	шт
	6,0

	174
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	18,24

	175
	Розчинник 647
	л
	5,5

	176
	Муфта МРЗ 32 х1
	шт
	8,0

	177
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 25
	шт
	28,0

	178
	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм
	шт
	7,0

	179
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,00665

	180
	Лічильник холоної води MIK-UA 20/190 Ду 20 (або аналог)
	шт
	1,0

	181
	Табличка  входу до службових приміщень
	шт
	3,0

	182
	Головка сполучна цапкова ГЦН-50
	шт
	6,0

	183
	Перехід 110/50
	шт
	10,0

	184
	Фільтр сітчатий DN20 R74AY004 (або аналог)
	шт
	1,0

	185
	Вода
	м3
	25,35127544

	186
	Йоршик для унітазу
	шт
	2,0

	187
	Трiйник з переходом 63х32х63
	шт
	3,0

	188
	Перехід латунний 2" на 1"
	шт
	6,0

	189
	Трійник 32Х1/2Х32
	шт
	3,0

	190
	Трійник сталевий 57/57/57
	шт
	2,0

	191
	Муфта з металевим внутрішнім різьбленням Wavin Ekoplastik 25 мм х 3/4" PP-R (або аналог)
	шт
	6,0

	192
	Ревізія  ПВХ діам. 50 мм
	шт
	3,0

	193
	Жгут пінополіетеленовий (6 мм) Б
	м
	283,0

	194
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,002389512

	195
	Муфта МРМ 20 1/2
	шт
	6,0

	196
	Планка під змішувач 20х1/2
	шт
	2,0

	197
	Сальник набивний ТМ 93.00.00 (або аналог)
	шт
	1,0

	198
	Перехід із оцинкованої сталі товщиною 0,55мм ф150х180 мм
	шт
	2,0

	199
	Сітка армувальна 5ПВр1 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм
	м2
	1,125

	200
	Кутник 90° 32
	10шт
	2,0

	201
	Трійник із оцинкований товщиною 0,55 мм. ф150мм
	шт
	2,0

	202
	Муфта МРВ 32 х1
	шт
	6,0

	203
	Клапан зворотнiй дiам. 125 мм
	шт
	2,0

	204
	Відвід 90 ° із оцинкований товщиною 0,55 мм ф150мм
	шт
	2,0

	205
	Муфта сполучна Ду-50
	шт
	6,0

	206
	Перехід з МРВ 25х3/4"
	шт
	2,0

	207
	Відвід 45° із оцинкований товщ.0,55 мм.(утепл. в кожухі) ф150х220мм
	шт
	1,0

	208
	Муфта діам. 50 мм
	шт
	5,0

	209
	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	18,0

	210
	Кутик сталевий 50х5
	т
	0,01336

	211
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 40
	шт
	10,0

	212
	Кран кульовий з відводом DN15 R259Y003 (або аналог)
	шт
	1,0

	213
	Тапер з резинкою 124/110
	шт
	13,0

	214
	Трійник 25Х1/2Х25
	шт
	10,0

	215
	Трiйник з переходом 63х20х63
	шт
	3,0

	216
	Трiйник з переходом 63х25х63
	шт
	1,0

	217
	Анкер М8
	шт
	40,0

	218
	Перехід з МВР 32х3/4"
	шт
	1,0

	219
	Перехід із оцинкованої сталі товщиною 0,55мм ф150х125 мм
	шт
	2,0

	220
	Дюбель ударний 10x80 мм
	100шт
	0,64

	221
	Затискач з`єднання зазмемлення
	шт
	9,0

	222
	Трійник 20х1/2х20
	шт
	2,0

	223
	Заглушка з оцинкованої сталі товщиною 0,55мм ф150мм
	шт
	2,0

	224
	Трійник сталевий 89/89/89
	шт
	1,0

	225
	Перехід 32х25
	шт
	10,0

	226
	Ізоляція для труб  діам. труби 50 мм товщиною 9 мм K-FLEX (або аналог)
	м
	4,0

	227
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм
	т
	0,00119988

	228
	Прокладки з пароніту Ду 50
	1000шт
	0,006

	229
	Перехід з МРЗ 25х3/4"
	шт
	1,0

	230
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,001612

	231
	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня  25х20
	шт
	12,0

	232
	Гвинти самонарізні 3,5х35мм
	т
	0,001394

	233
	Муфта МРВ 40х1/2
	шт
	2,0

	234
	Відвід 45 ° із оцинкований товщиною 0,55 мм ф150мм
	шт
	1,0

	235
	Муфта з'єднувальна діам. 20 мм
	шт
	16,0

	236
	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50
	шт
	4,0

	237
	Трійник ППР 32х20х32
	шт
	4,0

	238
	Кутник 90 град. 25
	шт
	10,0

	239
	Трiйник з переходом 25х20х25
	шт
	7,0

	240
	Трійник 32
	шт
	4,0

	241
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	2,165439

	242
	Трійник 40Х1 1/2Х40
	шт
	1,0

	243
	Анкер-клин 6х65 мм
	шт
	40,0

	244
	Муфта під приварку 2"
	шт
	2,0

	245
	Патрубок-вставка із труб сталевих, ф20, L=190
	шт
	10,0

	246
	Трiйник з переходом 50х40х50 ПП
	шт
	1,0

	247
	Кутник 90° 50 ПП
	10шт
	0,1

	248
	Перехід сталевий 89х3,5-57х3 мм
	шт
	1,0

	249
	Перехід 63х32
	шт
	1,0

	250
	Перехід 63х40
	шт
	1,0

	251
	Муфта з’єднувальна ППР d32 мм
	шт
	6,0

	252
	Муфта нікельована латунна 3/4" ВР
	шт
	2,0

	253
	Бочонок сталевий різьбовий DN 50 (2")
	шт
	2,0

	254
	Муфта НР ф 40 х 1 1/2"(або аналог)
	шт
	1,0

	255
	Перехід 40х32
	шт
	2,0

	256
	Гвинти самонарізні 3,5х40мм
	шт
	276,0

	257
	Контргайка 3/4"
	шт
	2,0

	258
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00072

	259
	Муфта з`єднувальна 25
	шт
	4,0

	260
	Смуга 50х5
	т
	0,00188

	261
	Дюбель-цвях 4,5х50 мм
	100шт
	0,574

	262
	Трійник 40
	шт
	1,0

	263
	Перехідник 50 х 32 ПП
	шт
	1,0

	264
	Кутник 90° 40
	10шт
	0,1

	265
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
	шт
	12,0

	266
	Патрубок-вставка із труб сталевих, ф20, L=300
	шт
	2,0

	267
	Патрубок-вставка із труб сталевих, ф20, L=150
	шт
	3,0

	268
	Труба сталева водогазопровідна оцинкованa Ду 15
	м
	0,3

	269
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,00016

	270
	Патрубок-вставка із труб сталевих, ф20, L=100
	шт
	1,0

	271
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,06355



Перелік устаткування:
	№
п/п
	Найменування *
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Підйомник похилий для інвалідів (нержавіюча сталь) вантажопідйомність до 150кг
	шт
	3,0

	2
	Аварійний світлодіодний світильник  LED-60-01 акумуляторний (або аналог)
	шт
	30,0

	3
	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3
	шт
	55,0

	4
	Вимикач автоматичний 3р 125А
	шт
	1,0

	5
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 6А, хар-ка С (A9F79306) (або аналог)
	шт
	7,0

	6
	Прилад приймально-контрольний пожежний з модулем розширення
	шт
	1,0

	7
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 25А, хар-ка С  (A9F79325)(або аналог)
	шт
	5,0

	8
	Вогнегасник ОП-5
	шт
	6,0

	9
	Коммуникатор КМ-GSM (або аналог)
	шт
	1,0

	10
	Анемостат АМ 125 ВРФ
	шт
	12,0

	11
	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП (EZ29 3P+N/45kA/20kA/1,5кВ)(або аналог)
	шт
	1,0

	12
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 40А, хар-ка С
	шт
	2,0

	13
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 32А, хар-ка С
	шт
	2,0

	14
	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2
	шт
	16,0

	15
	Акумулятор 128/7 Аг
	шт
	1,0

	16
	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3
	шт
	5,0

	17
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 10А, хар-ка С (A9F79310)(або аналог)
	шт
	1,0

	18
	Ліхтар акумуляторний REL-500 30 LED (або аналог)
	шт
	1,0

	19
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 6А, хар-ка С (A9F79106)(або аналог)
	шт
	1,0

	20
	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 10А, хар-ка С  (A9F79110)(або аналог)
	шт
	1,0

	21
	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2
	шт
	2,0


* або еквіалент
До уваги учасників: 
Кожне посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами - вважати таким, що містить вираз «або еквівалент».
Вважати у цьому додатку до тендерної документації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент». 
Види матеріалів, зазначені у цьому Додатку до тендерної документації, Учасник  має право замінити на аналогічні. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом на виконання робіт, якій пройшов державну будівельну експертизу. 
Якщо Учасником пропонується еквівалент матеріалу до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик матеріалу, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента матеріалу має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації. Крім того для можливості перевірки Замовником інформації яку Учасник вказав в порівняльній таблиці – Учасник надає посилання на сайт виробника де вказана ця інформація або офіційний лист від виробника де вказана ця інформація
У разі  наявності у Учасника  товарів (матеріалів, устаткування, визначеного підпунктом 2 та підпунктом 3 пунктом пунктом 6-1  розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону), вартість яких у складі предмета  закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону. 
У разі якщо до запропонованих Учасником, не застосовуються вимоги щодо ступеню локалізації відповідно до чинного законодавства, Учасник надає  лист-пояснення з обґрунтуванням ненадання документів.
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
      -     договірну ціну;
-	локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу);
-	відомість ресурсів;
-	підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни.

*Примітка: У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.
**Примітка: документи (договірна ціна з розрахунками) мають бути розраховані відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р. №281(зі змінами)з урахуванням Постанови Кабіненту Міністрів України від 19.11.2025р. №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» та подані Учасником у складі тендерної пропозиції у форматі Portable Document Format (PDF) , що повинна містити підпис інженера-проектувальника в частині кошторисної документації та керівника або уповноваженої особи учасника 
*** Примітка: Замовник враховувував в очікуваній вартості предмета закупівлі 
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, що враховані в очікуваній вартості предмета закупівлі складають
 –   будівельні роботи 289 418, 00 грн без ПДВ
 –   устаткування, меблі та інвентарю 22 865,00 грн без ПДВ
Кошти на покриття ризиків, використовуються виключно за цільовим призначенням для відшкодування витрат, пов’язаних із: 
– збільшенням об’ємів робіт, спричиненим виконанням додаткових робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування та уточнюються в процесі будівництва та виникнення додаткових витрат; 
– збільшенням вартості об’єкта будівництва, спричиненим зміною будівельних норм та нормативних документів;
– витратами на страхування будівельно-монтажних ризиків (за умови надання Підрядником узгодженого із Замовником розрахунку страхового платежу та копії договору страхування).
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами що враховані в очікуваній вартості предмета закупівлі складають
–   будівельні роботи 823 031, 00 грн без ПДВ
–   устаткування, меблі та інвентарю 65,022,00 грн без ПДВ
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріальних ресурсів, виробів, конструкцій, обладнання, енергоносіїв, заробітної плати, транспортних витрат та інших складових вартості будівництва, спричиненого інфляцією, що відбулася з моменту складання договірної ціни підрядником до моменту прийняття сторонами виконаних робіт. 
Договірна ціна – динамічна.  Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення щодо виконання всіх видів робіт, наведених у технічній специфікації (додаток 1 до тендерної документації) без урахування податку на додану вартість.
Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону.
Оскільки ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі може зменшуватись за результатами електронного аукціону, що призводитиме до необхідності перерахунку учасником кошторису та ураховуючи при цьому, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, у випадку закупівлі робіт договірна ціна (кошторис) може погоджуватись сторонами саме під час укладання договору про закупівлю з дотриманням вимог Закону та Цивільного кодексу України. 
 До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. 
Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист.
Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 
 Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та інших документів пов’язаних із поданням ціни тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням ціни тендерної пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.         
Учасник має надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист складений учасником у довільній формі що забезпечення гарантійного строку якості робіт  та усунення виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями  Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (далі – Загальні умови) та складає 10 років з моменту підписання Сторонами Акту виконаних робіт (форма КБ-2) за Договором в цілому.
Згідно пункту 5, статті 23 Закону, Замовник вимагає від учасників підтвердження того, що пропоновані ними роботи за своїми екологічними характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації.  Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам: Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати сканований оригінал сертифікату на систему екологічного управління, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система екологічного управління учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління,  Вимоги та настанови щодо застосування» (або іншого аналогічного національного стандарту), щодо сфери сертифікації (застосування), яка може бути віднесена до предмета закупівлі, що є дійсним на дату розкриття тендерної пропозиції та діяти не менш ніж до кінця поточного року. Сертифікат повинен бути видано акредитованим органом з сертифікації систем управління. Сканований оригінал сертифікату на систему управління якістю, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система управління якістю учасника відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги»  (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) щодо сфери сертифікації (застосування), виданий акредитованим органом з сертифікації, яка може бути віднесена до предмета закупівлі, що є дійсним на дату розкриття тендерної пропозиції  та діяти не менш ніж до кінця поточного року. Сертифікат повинен бути видано акредитованим органом з сертифікації систем управління. У складі тендерної пропозиції учасник повинен також надати   належним чином засвідчену копію діючого Атестату про акредитацію Національного агентства з акредитації України з додатками що підтверджує компетентність органу з сертифікації систем управління відповідно до вимог ДСТУ ЕN ISO/IEC 17021-1:2017  (ISO/IEC 17021-1:2015, IDT).

У складі тендерної пропозиції, учасник повинен надати лист-згоду з умовами та вимогами, які визначені у цій технічній специфікації (Додаток 1 до тендерної документації) та гарантувати їх виконання у разі визначення переможцем.
